Приказ МВД России от 8 ноября 2012 г. N 1014
"Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним"
С изменениями и дополнениями от:
20 января 2015 г.

В соответствии с частью пятой статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"* - приказываю:
Утвердить прилагаемый Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним.

Министр
генерал-лейтенант полиции	В. Колокольцев	

_____________________________
* Собрание законодательства Россйиской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30 (ч. 1), ст. 4590, N 49 (ч. 1), ст. 7025

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2013 г.
Регистрационный N 28215

Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 января 2015 г. N 32 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение

Перечень
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним
С изменениями и дополнениями от:
20 января 2015 г.

N п/п	Измерения	Обязательные метрологические требования к измерениям	
		Диапазон измерений	Предельно допустимая погрешность	
1. Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда	
При расследовании обстоятельств ДТП	
1.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 1			
2.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 2			
3.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 3			
4.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 4			
5.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 5			
6.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 6			
7.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 7			
8.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 8			
9.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 9			
10.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 10			
11.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 11			
12.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 12			
13.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 13			
14.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 14			
15.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 15			
16.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 16			
17.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 17			
18.	Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием	0...1,0	_ 0,05%	
19.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 19			
20.	Измерение геометрических параметров автомобильных дорог:			
20.1.	Протяженность участков	менее 1000 м
более 1000 м	_ 0,1 м
_ 1 м	
20.2.	Уклон участков	_ 120 _	_ 3 _	
20.3.	Угол поворота	_ 180°	_ 1°	
20.4.	Радиус поворота	(10...3000) м	_ 10%	
20.5.	Ровность покрытия	(0... 200) см/км	_ 10%	
20.6.	Микропрофиль покрытия	(0,001...0,150) м	_ 10%	
20.7.	Колея покрытия	(0,003... 0,150) м	_ 0,002 м	
20.8.	Упругий прогиб покрытия	(0,2... 1,5) мм	_ 5%	
20.9.	Толщина покрытия	(0,05...0,50) м	_ 0,02 м	
2. Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства	
В служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России	
21.	Измерение скорости воздушного потока	(0,1...40) м/с	_ (0,05 + 0,05 V) м/с	
22.	Измерение скорости водного потока	(1...20) м/с	_ 5%	
23.	Измерение направления	(0...360) °	_ (1...5) °	
24.	Измерение температуры различных сред контактным способом	(-50...50) °С	_ 0,5°С	
25.	Измерение температуры различных сред неконтактным способом	(-50...50) °С	_ 0,7°С	
26.	Измерение относительной влажности	(5... 98)%	_ (1...3)%	
27.	Измерение атмосферного давления	(80...105) кПа	_ (10...20) Па	
28.	Измерения уровня жидкости	(0...100) м	_ 3 мм	
29.	Измерение барометрического давления при определении скорости и высоты полета	(5...1300) гПа	_ (20...200) Па	
30.	Измерение стабильности источников опорных сигналов частотой 100 МГц; 10 МГц; 5МГц; 1 МГц; 1 Гц	-	_ за 12 мес.	
			_ за сутки	
			_ за час	
31.	Определение навигационно-временных параметров объектов в режиме реального времени:			
31.1	Определение углов пространственной ориентации (азимут, крен, тангаж)	(0...360) °	_ 6' при расстоянии между антеннами НАП _ 2м	
31.2	Определение координат в плане		_ 10м	
31.3	Определение высоты		_ 15м	
31.4	Определение составляющих вектора скорости	(0,1...3000) км/ч	_ 0,2 м/с	
32.	Измерение длины	(_..._) м	_ 0,05 мм...5 м	
33.	Измерения массы	(_..._) кг	_ (0,1...4)%	
34.	Измерение электрического сопротивления	(_..._) Ом	_ (0,005... 5)%	
35.	Измерение электрической емкости	(_..._) пФ	_ (0,05... 5)%	
36.	Измерение индуктивности	(_..._) Гн	_ (0,1... 5)%	
37.	Измерение ЭДС	(1...10) В	_ (_..._) B	
38.	Измерение напряжения постоянного тока	(0... 1000) В	_ (0,001... 4,0)%	
39.	Измерение силы постоянного тока	1 нА...50 A	_ (0,01...4,0)%	
40.	Измерение напряжения переменного тока в диапазоне частот 0,1 Гц...2000 МГц	(_..._) B	_ (0,01...25)%	
41.	Измерение силы переменного тока в диапазоне частот 20 Гц...200 кГц	(_...50) А	_ (0,01...4)%	
42.	Измерение мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот (0...12,0) ГГц	(_..._) Вт	_ (4,0...20)%	
43.	Измерение спектральной плотности мощности шумов	_ Вт/Гц	_ (2...15)%	
44.	Измерение комплексного коэффициента отражения и волнового сопротивления в диапазоне частот (0,01 ...50,0) ГГц	В коаксиальных трактах 1,03...5,0	_	
45.	Измерение коэффициента амплитудной модуляции радиосигналов в диапазоне частот (0,01... 200) кГц	(0,001... 100)%	_	
46.	Измерение девиации частоты модулированных колебаний в диапазоне частот (0,01 ...600) кГц	(10..._) Гц	_ Гц	
47.	Измерение коэффициента нелинейных искажений в диапазоне частот (0,01.. .200) кГц	_ = (0,001... 100)%	_ (0,05 Кг+ 0,1)	
48.	Измерение ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот (0,0001 ...2,5) ГГц	(0... 120) дБ	_ (0,15...5) дБ	
49.	Измерение угла фазового сдвига между двумя электрическими колебаниями в диапазоне частот 0,001 Гц... 18 ГГц	(0...180) °	_ (0,01...5) °	
50.	Определение длительности импульса	_ =5 нс..._ с	_ (_ + 0,5 нс)	
51.	Определение формы импульса	_ и _ = 0,07 нс... 1 мс	_ 5%	
52.	Измерение частоты сигнала	0,001 Гц... 12 ГГц	_	
53.	Анализ сигналов в цифровых сетях	(_ ..._) мкс	_ 1%	
54.	Измерение амплитуды сигналов в каналах проводной связи	(0,1...100) В	_ 1%	
55.	Измерения давления, вакуумные измерения	(-0,1...60) МПа	_ (0,2...4)%	
56.	Измерение координат спутниковыми системами навигации:			
56.1	Определение координат в плане		_ 2 м (дифференциальный режим)	
56.2	Определение высоты		_ 3 м (дифференциальный режим)	
57.	Измерение путевого угла	(0...360) °	_0,1°	
58.	Измерение интервалов и шкал времени	(0...1200) мс	относительно шкалы времени ГНСС _ 20 нс, относительно UTC(SU) _ 50 нс.	
59.	Измерение приращения координат в плане	(0...20000) м	_ (3 + _) мм, где D-длина базисной линии в мм.	
60.	Измерение приращения координат по высоте	(0...20000) м	_ (5 + _) мм, где D-длина базисной линии в мм.	
61.	Измерение высоты инженерных сооружений	(0...100) м	_ 2 мм	
3. Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям	
При проведении испытаний и сертификации продукции в МВД России	
62.	Измерение вероятности обнаружения проникновения стандартной цели (СЦ) в зону обнаружения извещателя с выдачей извещения о тревоге во всех заявленных диапазонах скоростей движения СЦ и воздействии на извещатель факторов внешней среды	(1...100)%	_ 1%	
63.	Измерение формы зоны обнаружения извещателя	(0,01...1000) м	_ 10%	
64.	Измерение размеров зоны обнаружения извещателя	(0,01... 1000) м	_10%	
65.	Измерение чувствительности извещателя	(0,1... 10) м	_ 5%	
66.	Измерение помехозащищенности (отсутствие выдачи извещения о тревоге при воздействии заданных факторов внешней среды - вероятностной характеристики) извещателя	(100...50)%	_ 1%	
67.	Измерение силы, прикладываемой к анкерным креплениям сейфа при испытаниях защитных конструкций	(50...110) кН	_ 0,1 кН	
68.	Измерение усилия динамической нагрузки при испытаниях замков	(100...300) Н	_	
69.	Измерение постоянного усилия на сверло при испытаниях замков	(0...200) Н	_ 1 Н	
70.	Измерение усилия динамического ключа при испытаниях замков	(0...250) Н	_ 1 Н	
4. Выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти	
При проведении экспертно-криминалистических исследований подразделениями МВД России	
71.	Измерения линейных размеров исследуемых объектов	(0,05... 20) мм	_ 0,05 мм	
		(0,1...150) мм	_ 0,1 мм	
		(1... 1000) мм	_ 1,0 мм	
		(_..._) м	_м	
72.	Измерения угловых размеров исследуемых объектов	(1... 360) град	_ 1,0 град	
73.	Измерение массы изделий или материалов в криминалистических лабораториях	(0,001...600) кар	_ 0,001 кар	
		(0,01... 6000) г	_ 0,01 г	
		(_..._) кг	_ кг	
74.	Измерение объема вещества	(1...50) мл	_ 1 мл	
		(1...250) мл	_ 2 мл	
		(1... 1000) мл	_ 10 мл	
		(_..._) л	_ л	
75.	Измерение температуры различных сред	(+100...+1500) °С	_ 1,0°С	
		(-100...+ 100) °С	_ 0,1°С	
76.	Измерение интервалов времени	(1...36000) с	_ 1 с	
77.	Измерение скорости полета снаряда	(50... 1300) м/с	_ 1,0%	
78.	Измерение установившегося замедления	(0...9,81) _	_ 4,0%	
79.	Измерение усилия нажатия на педаль тормоза	(0...100) Н	_ 5,0%	
80.	Измерение усилия натяжения тетивы	(1...1000) Н	_ 1,0 Н	
81.	Измерение твердости материалов и изделий в криминалистических лабораториях по шкалам Виккерса HV5, HV10, HV20, HV30,HV100	(50...1500) HV	_ 3%	
82.	Измерение твердости материалов и изделий в криминалистических лабораториях по шкале HRC	(20...35) HRC	_ 2,0 HRC	
		(35... 50) HRC	_	
83.	Измерение напряжения и силы тока	(0... 1000) В	_ (0,01...2)%	
		(0...100) А	_ (0,01...2)%	
84.	Измерение мощности радиосигналов и силовых цепей	(0... 100) Вт	_ (0,1...2)%	
		(0...50) кВт	_ (0,1...5)%	
85.	Измерение амплитуды электрического сигнала при проведении экспертиз	(0... 1000) В	_ (0,01...5)%	
86.	Измерение частоты электрического сигнала при проведении экспертиз	(0... 10) ГГц	_ 0,5%	
87.	Измерение длительности импульса электрического сигнала при проведении экспертиз	(0...100) с	_ (0,01... 0,5)%	
88.	Измерение амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания полного телевизионного сигнала при проведении экспертиз	(0...6) МГц	_ 2%	
89.	Измерение полного размаха телевизионного сигнала при проведении экспертиз	(0,1...1,5) В	_ 1%	
90.	Измерение временных интервалов полного телевизионного сигнала при проведении экспертиз	20 нс...50 мс	_ 0,8%	
91.	Измерение концентрации веществ	(_ ..._) г/л	_ (30...5)%	
		(0,0001... 100)%	_ (0,1... 5)%	
92.	Измерение плотности материалов в криминалистических лабораториях	(0,50...2,50) _	_ _	
93.	Измерение оптической плотности раствора в УФ диапазоне волн	0...3	_ (0,0015...0,1)	
94.	Измерение оптической плотности раствора в видимом диапазоне волн	0...3	_ (0,001...0,1)	
95.	Измерение коэффициента преломления	1,30... 1,70	_ 0,001	
96.	Измерение коэффициента поглощения раствора в УФ диапазоне	(0,10...100)%	_ 0,3%	
97.	Измерение коэффициента поглощения раствора в видимом диапазоне	(0,10...100)%	_ 0,3%	
98.	Измерение кислотности среды, рН	(0... 14,00)	_ 0,01	
5. Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора)	
99.	Надзор за состоянием измерений, применяемых в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации	В соответствии с требованиями разделов 1-4 Перечня	В соответствии с требованиями разделов 1-4 Перечня	
100.	Надзор за состоянием измерений, применяемых в служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России	В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня	В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня	
101.	Надзор за применением методик выполнения измерений, применяемых в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации	В соответствии с требованиями разделов 1-4 Перечня	В соответствии с требованиями разделов 1-4 Перечня	
102.	Надзор за применением методик выполнения измерений, применяемых в служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России	В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня	В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня	
103.	Измерение скорости движения транспортных средств:			
103.1.	Для доплеровских измерителей скорости (включая доплеровские измерители скорости, определяющие координаты ТС)	нижний предел
- не более 20 км/ч; верхний предел
- не менее 250 км/ч	до 100 км/ч -
+/- 3 км/ч;
свыше 100 км/ч -
+/- 3%	
103.2.	Для недоплеровских измерителей скорости:		до 100 км/ч -
+/- 3 км/ч;	
	1) с использованием видеокадров;	нижний предел -
не более 20 км/ч; верхний предел -
не менее 200 км/ч	свыше 100 км/ч -
+/- 3%	
	2) с использованием лазерных методов	нижний предел -
не более 20 км/ч; верхний предел -
не менее 250 км/ч		
103.3.	С использованием зонального контроля на протяженных участках дорог	нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 200 км/ч (вне населенных пунктов);
150 км/ч (для населенных пунктов)	+/- 3%	
104.	Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	(0...0,5) мг/л	_ 0,05 мг/л	
		(0,5...0,95) мг/л	_10%	
105.	Измерение нагрузки на ось автотранспортного средства:			
105.1.	В статическом состоянии	(от 1500...20000 и свыше) кг	+/- 2%	
105.2.	В динамическом состоянии:			
	1) при скорости движения до 20 км/ч;	(от 1500...20000 и свыше) кг (от	+/- 2%	
	2) при скорости движения от 20 до 140 км/ч	1500...20000 и свыше) кг	+/- 11%	
106.	Измерение массы автотранспортного средства:			
106.1.	В статическом состоянии (одновременно всех осей ТС)	(от 1500...300000 и свыше) кг	+/- 2%	
106.2.	В статическом состоянии (при последовательном взвешивании осей ТС) * N - количество осей автотранспортного средства	от N х 1500 кг
до N х 20000 кг и свыше (*)	+/- 2%	
106.3.	В динамическом состоянии:
1) при скорости движения
до 20 км/ч;	от N х 1500 кг
до N х 20000 кг и свыше (*)	+/- 2%	
	2) при скорости движения
от 20 до 140 км/ч
* N - количество осей автотранспортного средства	от N х 1500 кг
до N х 20000 кг и свыше (*)	+/- 5%	
107.	Измерение силы света внешних световых приборов транспортного средства	(200... 125000) кд	_15%	
108.	Измерение удельной тормозной силы тормозной системы автотранспортных средств	(_) Н	_3%	
109.	Измерение высоты рисунка протектора колес автотранспортных средств	(0...100) мм	_0,05 мм	
110.	Измерение уровня шума автотранспортных средств	(70...100) дБ	_1 дБ	
111.	Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств	(10...100)%	_2%	
112.	Измерение уровня дымности автотранспортных средств	Коэффициент
поглощения
света, _
0 - бесконечность
(0 - 10, при k >10
k = бесконечность)	_0,05
при k = 1,6 - 1,8	
113.	Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств с двигателями с искровым зажиганием:			
113.1.	Измерение уровня содержания оксида углерода (СО)	(0...5)%	_3%		
113.2.	Измерение уровня содержания диоксида углерода _	(0...16)%	_4%		
113.3.	Измерение уровня содержания кислорода _	(0...21)%	_3%	
113.4.	Измерение уровня содержания углеводородов _	(0...2000) _	_5%		
114.	Исключена
Информация об изменениях:
См. текст строки 114	
115.	Измерение геометрических параметров автомобильных дорог:			
115.1.	Протяженность участков	менее 1000 м
более 1000 м	_0,1м
_ 1 м	
115.2	Уклон участков	_	_	
115.3	Угол поворота	_ 180°	_ 1°	
115.4	Радиус поворота	(10...3000) м	_ 10%	
115.5	Ровность покрытия	(0...200) см/км	_ 10%	
115.6	Микропрофиль покрытия	(0,001...0,150) м	_ 10%	
115.7	Колея покрытия	(0,003... 0,150) м	_ 0,002 м	
115.8	Упругий прогиб покрытия	(0,2... 1,5) мм	_ 5%	
115.9	Толщина покрытия	(0,05... 0,50) м	_ 0,02 м	
116.	Измерение геометрических параметров обочин автомобильных дорог	(0...100) м	_ 0,01 м	
		(100...10000) м	_ 1 м	
117.	Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием	0,1...0,7	_0,05	
118.	Измерение дальности видимости дорожных знаков	(0,3...150) м	_ 2 мм	
119.	Измерение уровня освещенности дорожного покрытия	(10..._) лк	_ 8%	
120.	Измерение уровня яркости дорожного покрытия	(10..._) _	_ 10%	
121.	Измерение коэффициента яркости дорожных знаков	(0...100)%	_ 2%	
122.	Измерение коэффициента яркости дорожных разметок	(0...100)%	_ 2%	
123.	Измерение поперечных уклонов дорожного полотна	(-56...120) _	_	
124.	Измерение продольных уклонов дорожного полотна	(-56...120) _	_	
125.	Измерение ровности дорожного покрытия	(-56...120) _	_	
126.	Измерение высоты инженерных сооружений	(0...100) м	_ 2 мм	
127.	Измерение суммарного люфта рулевого управления	(0...45)°	_0,5°	
128.	Измерение тормозного пути	(0...50) м	_ 5%	
129.	Измерение усилия на органе управления	(200...800) Н	_7%	
130.	Измерение установившегося замедления	(0...10) _	_ 4%	
131.	Измерение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе	(0...20) МПа	_ 5%	
132.	Измерение усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных инерционным тормозом	(50...3700)	_5%	
133.	Измерение продольного уклона площадки для выполнения торможений	(0...40)%	_ 1%	
134.	Измерение времени срабатывания тормозной системы	(0...3) с	_ 0,1 с	
135.	Измерение времени запаздывания тормозной системы	(0...3) с	_ 0,1 с	
136.	Измерение времени нарастания замедления	(0...3) с	_ 0,1 с	
137.	Измерение давления на контрольном выводе регулятора уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской	(0...20) МПа	_ 5%	
138.	Измерение давления воздуха в шинах автотранспортных средств	(0,1...2,0) МПа	_ (0,01... 0,2) МПа	
139.	Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления автотранспортных средств	(0...1000) Н	_ 7%	
140.	Измерение коэффициента световозвращения дорожной разметки	(0...2000) _	_ 10%	
141.	Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков	(0...2000) _	_ 10%	
142.	Измерение координат цветности дорожной разметки	х = 0,004... 0,734
у = 0,005...0,834	для х _ 0,01
для у _ 0,02	
143.	Измерение координат цветности дорожных знаков	х = 0,004... 0,734
у = 0,005...0,834	для х _ 0,01
для у _ 0,02	
144.	Измерение координат цветности светофоров дорожных	х = 0,004... 0,734
у = 0,005...0,834	для х _ 0,01
для у _ 0,01	
145.	Измерение силы света светофоров дорожных	(0...200000) лк	_ 8%	
146.	Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем:			
146.1.	Определение координат в плане		+/- 10 м	
146.2.	Определение значений текущего времени	0......24 часов	Относительно шкалы времени UTC (SU)
+/-3с	
146.3.	Определение скорости	0......100 м/с	+/-0,1 м/с	
147.	Измерение интервалов времени	6 с......24 часов	+/-6 с	
148.	Измерения линейных расстояний:			
148.1.	Во время движения контролируемых транспортных средств:			
	1) линейная дальность от технического средства измерения до транспортного средства;	(от 5 ... 50 и свыше) м	+/- 1 м	
	2) дистанция между измеряемым транспортным средством и предыдущим транспортным средством	(от 2 ...30 и свыше) м	+/-2м	
148.2.	Во время движения транспортного средства, оснащенного специальным измерительным оборудованием:			
	1) линейная дальность от технического средства измерения до измеряемого объекта;	(от 2 ... 15 и свыше) м	+/-2м	
	2) расстояние (путь) от реперной точки до измеряемого транспортного средства (например, от дорожного знака с известными параметрами);	(от 2 ... 150 и свыше) м	+/-2м	
	3) расстояние (путь) между двумя произвольными фиксированными точками (например, между двух опор для зонального контроля скорости)	(от 5 ... 1000 и свыше) м	+/- 1 м + 0,2% от измеренного расстояния (не более)	
148.3.	С помощью технических средств для измерения линейных расстояний	(0 ... 50 и свыше)
м	+/- 3 мм	
148.4.	При проведении практического экзамена на автоматизированном автодроме	(0...5)см	+/- 2,5 см	
149.	Измерение габаритных размеров автотранспортных средств:			
149.1.	В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний	(от 1600 .... 30000 и свыше)
мм	+/- 3 мм	
149.2.	Измерение габаритных размеров автотранспортных средств в динамическом состоянии при скорости движения от 20 до 140 км/ч:			
	1) длина;	(от 3....30 и свыше) м	+/- 60 см	
	2) ширина;	(от 1,6....5 и свыше) м	+/- 10 см	
	3) высота	(от 1,6....5 и свыше) м	+/- 6 см